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程序文件
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clk_1k,
rst,
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key 1_rise;
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key 3_rise;
key 4_rise;
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程序编译
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RTL图
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管脚分配
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Node Name. Drection Location
i ck_tk Input PINEL
% key_t Input PINNS
" key_2 Tnput PINP1L
% key 3 Input PINAL2
" key_4 Tnput PINTLL
24 leds8_col[7] Output PIN.Gs
24 ledss_colls] Output PN BS.
24 leds8_col[s] Output PINES
2 leds8_col[4] Output PINAS
24 leds8_col[3] Output PINA6
24 leds8_col[2] Output PINET7
24 leds8_col[1] Output PINAT
2 ledss_col[0] Output PIN.CB
2 leds8_ronl7] Output PINNS
2 ledss_ronle] Output PINRS
2 leds8_ronls] Output PINTS.
2 ledss_ronl4] Output PINP3.
2 leds8_ronl3] Output PINT2
2 ledss_ron[2] Output PINRL
24 leds8_ronl1] Output PIN.Ns
24, ledss_ron[o] Output PINTE.
1 rst Tnput PINAL4

<<nen node>>





仿真文件（VWF）
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仿真图
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