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RTL图
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管脚分配
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Testbench
[image: image6.png]OO TOE 0T A E L

39
20
a1
a2
a3
aq
a5
26
a7
s
a9
s0
51
s2
53
| se | #100:
55
s6
ol 57 | #100
58
59 | #100

!

R

/aad





仿真图
整体仿真图
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状态控制模块仿真图
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显示模块仿真图
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