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程序文件
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程序编译
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管脚分配
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RTL图
[image: image5.png]stop -
Speed_puiseU_speed_puise
g o
i —d =

sty

ok

reset
star
stor

tax_state:U_tax_state

displayU_display

mmoney_L[3.0]
mmoney_M[3.0]
mmoney_H[3..0]
mcount_H[3.0]
mcount_L[3.0]




Testbench
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仿真图
整体仿真
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里程脉冲产生模块式

一秒钟产生一个里程脉冲，模拟汽车行驶1公里
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计费模块

下图为一次完整计费过程
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首先起步价为7.0元，total_money=70
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当总里程成功10公里，或总费用达到或超过20.0元时，每公里按2.4元收费,如下图，在第10公里（mileage=10）时，计费每次加24，10公里内（20元内）加16。
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计费结束
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显示模块

将里程和费用用百位、十位、个位显示
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