工程文件
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程序文件
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管脚约束
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程序编译
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仿真文件（testbench）
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仿真图
整体仿真
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偶分频模块

下图可看出，输入N为偶数时，en使能信号为高电平，clk_div输出偶数分频信号
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奇分频模块

下图可看出，输入N为奇数时，en使能信号为高电平，clk_div输出奇数分频信号
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