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JH Node Name: Drecton Locaton 1/o8ank WEFGow  Fitterlocaton  1/0 Standard Reserved  CurentStength  SewRate  Differentalpar
y | |[24 o output PINC3 8 B8N0 PINC3 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (default)
224 LED[6] Output PIN_A2 8 B8N0 PIN_A2 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
2|24 weors output PN B3 N B8N0 PN B3 2.5V (default) SmA (defaul) 2 (defaul)
o 224 LED[4] Output PIN_A3 8 B8N0 PIN_A3 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 LED[3] Output PIN B4 8 B8N0 PIN B4 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 LED[2] Output PIN_A4 8 B8N0 PIN_A4 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 LED[1] Output PIN_B5. 8 B8N0 PIN_B5. 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 LED[0] Output PIN_AS 8 B8_NO PIN_AS 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 bit_select{s] Output PIN_C14 7 B7NO PIN_C14 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
244 bit_select{4] Output PIN D14 7 B7_NO PIN_D14 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 bit_select{3] Output PIN_G11 6 B6_NO PIN_G11 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
244 bit_select{2] Output PIN F11 7 B7NO PIN F11 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 bit_select{1] Output PIN_C11 7 B7NO PIN.C11 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
2% bit_select{0] Output PIN D12 7 B7NO PIN_D12 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
in_ dc Tnput PINEL 1 BLNO PINEL 2.5V (default) 8mA (defaut)
ey 1 Input 6 5 8500 6 25V (default) ma (cefait)
', key_2 Input. PIN_J15 5 B5_NO PIN_J15 2.5V (default) 8mA (defauit)
' key_3 Input. PIN K16 5 B5_NO PIN K16 2.5V (default) 8mA (defauit)
ey 4 Tnput PINKIS 5 B5_NO PINKIS 2.5V (default) 8mA (default)
' rstn Input. PIN_J14 5 B5_NO PIN_J14 2.5V (default) 8mA (default)
224 seg_select[7] Output PIN_C9 7 B7NO PIN_C9 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 seg_select(6] Output PIN_E9. 7 B7NO PIN_E9. 2.5V (default) 8mA (defauit) 2 (default)
224 seg_select(s] Output PIN D8 8 B8N0 PIN D8 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 seg_select[4] Output PIN_C8 8 B8_NO PIN_C8 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 seg_select([3] Output PIN_D11 7 B7NO PIN_D11 2.5V (default) 8mA (defauit) 2 (default)
224 seg_select[2] Output PIN_EB. 8 B8_NO PIN_EB. 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 seg_select[1] Output PIN_E10 7 B7NO PIN_E10 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 seg_select[0] Output PIN D9 7 B7NO PIN D9 2.5V (default) 8mA (default) 2 (default)
224 spkout Output PINL3 2 B2.NO PINL3 2.5V (default) 8mA (defauit) 2 (default)
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