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工程文件
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Jdb

)\ incremental_db
)\ output files

. simulation

i verilog

] Vending_machine.asm.rpt

] Vending_machine.done
] Vending machine.eda.rpt

1] Vending_machinefit.rpt

] Vending_machine fitsmsg

] Vending machine.it summary
] Vending_machine flow.rpt

] Vending_machine jdi

] Vending_machine.map.rpt

] Vending machine.map.summary
] Vending_machine.pin

] Vending machine.pof
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5] Vending_machine.qs

] Vending_machine.qsf.bak
] Vending_machine.qs

] Vending_machine.sof

|| Vending_machine.sta.rpt

] Vending_machine.sta.summary
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) itsrRidoc
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程序运行
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管脚约束
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程序仿真
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