整体仿真
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16QAM调制过程可以简化为下图，I路Q路分别乘以cos和sin，再相加即得到调制信号。
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DDS模块仿真，用于产生sin和cos
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地址sin_address累加，cos_address累加，依次读取ROM里面所存的sin和cos值。输出波形如上图所示。

[image: image4.png]sin: rom port map(clock=>clk,address=>sin_address,g=>sin_data);
cos: rom port map(clock=>clk,address=>cos_address,g=>cos_data) ;

process (c1k)begin
if(clk'event and clk = '1')then
sin_address <= sin_address + '1';
cos_address <= cos_address + '1';
end if7
end process;




相乘模块仿真
[image: image5.png]



Dataa信号和datab信号相乘得到result信号。可以看到result的幅值包络与datab有关。
相加模块仿真
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相加模块将dataa得值和datab得值相加，得到result得值。result得值即为16QAM调制波形
