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管脚分配
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仿真图
整体仿真图

图中，复位后，按下开始按键，开始倒计时，倒计时结束前按下key1，表示1好提前抢答，蜂鸣器间隔响，led1闪烁。复位后，重新按下开始键，开始倒计时，倒计时结束后先后按下key3和key4，led3亮，表示3号先抢答，蜂鸣器响。
[image: image7.png]3229999555599





分频模块
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控制模块
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显示模块
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