工程文件
[image: image1.png]B BHES e E
Jdb 2020/12/13 1218 S7isE
. incremental_db 2020/12/13 11552 S7#sE
i output files 2020/12/1312:00  3zisE
. simulation 2020/12/13 1157 7#sE
=] add 2020121311553 VT 1K8
] addvbak 2020/12/13 1134 BAKSZHE 1K8
data_4bitbsf 2020/12/13 11:47  Quartus 11 Block... 3KB
(2] data abity 2020127131200 VT 1K8
] data gbitvbak 2020/12/13 1147 BAK 2 1K8
[ mul_4xd.bsf 2020/12/13 11:42  Quartus 11 Block... 2K8
(2] mul_axay 202012713 11555 VT 2x8
] mul axdvbak 202012/13 1135 BAK X2 2x8
‘mul_8x8.bsf 2020/12/13 11:42  Quartus 11 Block... 3KB
(2] mul Bx8 202012131203 VT 1K8
] mul BxB.vbak 2020/12/13 1139 BAK 2 1K8
2] mul_onew 202012713 11554 VT 1K8
] mul_onebak 2020/12/13 1134 BAKSZHE 1K8
8 mult_array.bdf 2020/12/13 11552 Quartus 11 Block... 10K8
mult_array.qpf 2020/12/13 1200 Quartus I Proje... 2¢8
5] mult array.qsf 2020/12/13 1218 QSF T ax8
] mult array.qws 202012/13 1218 QWS 32# 6k8
1 Waveformawf 2020/12/13 1200 Quartus Il Vecto... 16 K8
) Waveform.vwf.temp 2020/12/1312:00  TEMP X2t 16K8.




程序文件
顶层原理图
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模块代码
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‘Compiation Report - muit_array (<N ]

‘mut_array.be

Ba%o O DOM 08 A Ey | 2

T //amneBIREE

2 module mul xi(A,5,P);

5 inpur (3:01A,5;//%4A

1 ocutpur [7:018://FR

s

6 wire c00,010,c20,c30,0utlL, ouc12, outl3, Coll,Col2,Col3;

7 ession cO0=A{016B(01//51]

e

s

10 assign c30-Als1ea(01;//51]

1

12 mal_one wl(A[0),BI1],1'50,c10, 0511, Col) 1/ BALIRES
15 mllone w2 (A[L),BI11,1'50,c20,0ur12, Col2) ;//BRLEEEE
13 malone w3(A[2),BI1],1 50, c30,0ur13, Cols) s/ BALEREE
15

16 wire c31,0ut21,ouc22,0ut23,Co23,Co22,Co21s

17 assign c31-Alslea(217//51]

18 mul_one ut(A[0],3(2],Coll, 0uc12, 0uc21,Co21) ; /A LIRS
15 mulone uS(A[1],B(2],Col2,0uc13, 0uc22,Co22) ; /A LG £ E
20 munone u6(I[2],B12],Co13,c31, 0ur23, Co23) ;//RALEREE

= 21 wire c32,out31,out32,out33,Co31,Co32,C033;
| 22

23 assign c32-A(5]4B(213//51]

26 mul one uw(RI0],B(5],Co21,0ut22,0ut31,Co31) :// A /AR
25 mulone ug(R[1],B(3],Co22,0ut23,0ut32,Co32) ;// AR AH
56 mul one B (Al21 BIal Cons o33 out33 Ca33) s/ /B 1l T LS
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//epicREERL AR RES
Blmodule mul_exa (

input [7:0] c11,//4picHill
input [7:0] c12,//4bicHil2
input [7:0] c21,//4bicHils
input [7:0] c22,//4bicHile
output [15:0] result//#%
i

10 /et apicRI0Y REAMEEHE RN
11 assign result=({8'b0,C11}+{4'50,012,4'b0}+{4'50,621, 4 b0} +{c22,8 b0}





[image: image5.png]¥ @0 S (7

0 & "0 O Ok

va 4

7/ Feoi BB B Ao
Erodule data gbit(
input (7:01 A,//ebicilla

inpuc 17:01 5, //a0icRAE
output [3:0] A H,//AfIS pic
output [3:0] A L,//BHIffi4bit
output [3:0] B H, //AIB pic
outpuc (3:01 5_L//3ffepic





程序编译
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仿真图
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