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程序编译
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仿真文件（VWF文件）
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仿真图
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初始密码为1234
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仿真图为：先输入初始密码1234，开锁，开锁指示灯亮。按下修改密码按键，输入5678，确认后将密码修改为5678。再输入1234，此时无法开锁，密码错误，报警。按下报警复位按键，清除报警。再输入5678，确认，开锁，开锁指示灯亮。再按下关锁键，关锁，开锁指示灯灭。
