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仿真图
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仿真图为：先输入初始密码12，开锁，开锁指示灯亮。按下修改密码按键，输入25，确认后将密码修改为25。再输入12，此时无法开锁，密码错误，报警。按下报警复位按键，清除报警。再输入25，确认，开锁，开锁指示灯亮。
