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管脚分配
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仿真文件
[image: image9.png]v FE

®

[

5

T e T e T

ki
st
2

s3

v g
controk
controk
controk
controk
controk
controk
controk

control.

s
50

81

50

50
B300000¢
B

50

ux

ux

ux

ux

ux

ux

ux

ux

00000000

000





仿真图
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