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管脚分配
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RTL图
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状态图
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仿真图
倒计时仿真图
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分数控制仿真图
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显示及交换场地仿真图

[image: image14.png]ki

second_time
score 1

score 2

second tme_ten
second tme_one
scored_ten
scoret_one
score?_ten

score2_one

Ul

um

va

U1

us

vo

vo

vo

vo

i i ) ) E] 7
]
2
0
3 T 0 ) E] 7
3
2
2





[image: image15.png]Name

ops
b e [T AL LA L AL LU LL A LU L L LLL A LLA LLL A LLLL A LLL A LALLL A LLL A ALLL A LLL A LL AR ALLLARLALLAA
T Tl s

i85 [_second_tme ]1%I Hiids u iy

NPT »

5 [Famez] pgin ue =

Rl Sem— : :

23]+ secong_ome e | B TR B 7 i

oS o] o |

25| b et one [TTUDER i

o o] o =

25 | sorzane | o >

Brn#et





