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仿真图
整体仿真图
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下图为选择2.5元商品，投币1+0.5+0.5+1=3元，有找零的仿真过程
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下图为选择3.5元商品，投币1+1+1+0.5=3.5元，没有找零的仿真过程
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可以看到led点亮1秒后，回到默认选择2.5元商品（goods_select=1）
