工程文件
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程序文件
[image: image2.png]air_conditioner
(

clk_1Hz : ;
timing : ;
time_set : ;
mode_set

cool_signal : ;

hot_signal : ;
temperature_add : ;
temperature_sub : ;
end_reminder : ;

temperature H_HEX
temperature L_HEX
min_shi HEX
min_ge HEX
hour_shi_HEX
hour_ge_HEX

)i

air_conditioner;

behave OF air_conditioner
State_type (s_idle, s_timing,s_end);
state : State_Type:




程序编译
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仿真文件
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仿真图
整体仿真
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设置时间为2小时，设置模式为制冷，cool_signal=1，设置温度为22度，按下timming信号开始定时.
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倒计时
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倒计时结束，end_reminder拉高提示
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