控制方法：

2个拨码开关SW0和SW1控制模式：

SW0=0，SW1=0为正常计时模式；

SW0=0，SW1=1为修改时间模式；

SW0=1，SW1=0为显示闹钟时间模式；

SW0=1，SW1=1为修改闹钟时间模式；

2个按键，BT0修改小时，BT1修改分钟：

将拨码开关设置为SW0=0，SW1=1，此时可以修改当前时间；

将拨码开关设置为SW0=1，SW1=1，此时可以修改闹钟时间；
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