设计方案

频率计的功能是用于测试输入信号的频率，信号频率等于每秒钟的信号周期个数，即信号脉冲个数。因此设计思路为首先产生一个1秒计时窗口信号，然后再这1秒内计算待测信号的脉冲个数，最后将该计数值显示在数码管上即得到信号频率。

设计数字频率计测量范围10Hz-100MHz,并能用6个数码管显示测量结果，因为要测的频率范围较大，数码管只有6个，因此采用分档位设计，当所测频率低于999999Hz时，采用Hz档位，当频率为1M~100MHz时，采用KHz档位，即1MHz显示1000Khz，100MHz显示100000KHz，档位自动切换。

工程文件
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2.1 计时进程
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2.2 脉冲计数进程
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自动切换档位
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程序运行
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程序仿真

Testbench
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Testbench模拟2种不同档位的频率输入，频率1=1219KHz，频率2=41666.7Hz
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WAIT for 410ns;
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仿真图

signal_in<=signal_in1; --f=1219.5KHz
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下图红圈可见档位指示信号切换为高电平
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signal_in<=signal_in2; --f=41666.66Hz
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下图红圈可见档位指示信号为低电平
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