# ALU数据通路

## 分析



根据实验任务，分析电路原理，可以确定本次实验需要以下几个模块：

1. ALU
2. 输入/输出缓冲器：输入缓冲，ALU输出缓冲
3. 寄存器（不带输出控制）：DR1,DR2
4. 三态缓冲寄存器：R0,R1,R2,R3

### 1.ALU模块（alu8.v）的控制信号：

综合考虑，确定ALU输入输出信号如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **方向** | **信号名** | **说明** |
| 输入 | a[7:0] | 操作数1 |
| 输入 | b[7:0] | 操作数2 |
| 输入 | alusel[3:0] | 运算功能选择。实验任务1要求设计加/减法器电路，实验任务2要设计具有13个功能的ALU模块。所以，确定该信号位宽位4bits。 |
| 输出 | y[7:0] | 运算结果 |
| 输出 | zf | 0标志。运算结果=0时，zf=1；否则，zf=0 |
| 输出 | cy | 进位标志。运算结果有进位或借位时，cy=1；否则，cy=0。仅用于算术运算。 |
| 输出 | of | 溢出标志。运算结果溢出时，of=1；否则，of=0。仅用于算术运算。 |
| 输出 | nf | 负数标志。运算结果为负时，nf=1；否则，nf=0。仅用于算术运算。 |

### 2. 输入/输出缓冲器（threeStBuff.v）模块的控制信号：

综合考虑，确定输入/输出缓冲器的输入输出信号如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **方向** | **信号名** | **说明** |
| 输入 | DataIn[7:0] | 输入数据 |
| 输入 | nDataToBus | 输入控制，nDataToBus=0时，缓冲器打开；否则输出端为高阻态。 |
| 输出 | DataOut[7:0] | 输出数据，三态 |

本次实验的输入缓冲和ALU的输出缓冲采用此模块。

### 3. 寄存器（不带输出控制）（dr.v）模块的控制信号：

综合考虑，确定寄存器（不带输出控制）的输入输出信号如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **方向** | **信号名** | **说明** |
| 输入 | d[7:0] | 输入数据 |
| 输入 | lddr | 输入数据锁存信号。上升沿时刻，输入存入。 |
| 输入 | clrn | 输入控制。clrn =0时，寄存器复位，即输出q[7:0]为0。 |
| 输出 | q[7:0] | 输出数据 |

本次实验的DR1和DR2采用此模块。


### 4. 三态缓冲寄存器（register.v）模块的控制信号：

综合考虑，确定寄存器（不带输出控制）的输入输出信号如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **方向** | **信号名** | **说明** |
| 输入 | DataIn[7:0] | 输入数据 |
| 输入 | ldreg | 输入数据锁存信号。上升沿时刻，输入存入。 |
| 输入 | nDataToBus | 输入控制，nDataToBus=0时，寄存器锁存的值输出；否则输出端为高阻态。 |
| 输出 | DataOut[7:0] | 输出数据 |

本次实验的R0,R1,R2和R3采用此模块。

请参考下列源文件，设计具有上述功能的电路模块。



1. 修改参考文件alu8.v的内容，分别实现实验任务1和实验任务2的要求。
2. 参考dr.v和threeStBuff.v，设计三态缓冲寄存器模块。
3. 根据实验指导书电路原理图要求，参考下图所示电路，设计本次实验的顶层模块。
4. 参考alu\_dataPath\_sim.v，编写测试文件，分别仿真测试各电路模块以及顶层模块。仿真测试通过后，上板验证。自行设计仿真和上板验证（可选）过程，并分析仿真和上板验证（可选）结果。

设计出的运算器数据通路实验顶层电路图如下（alu\_dataPath.v）：

