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工程文件
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程序文件
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程序编译
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Testbench
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仿真图
整体仿真图
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同时按下分钟秒钟键，然后设置为0000，进入正计时
[image: image7.png]ok

mimate ey

T second key
startstop_key

buzzer

B secondl7:0]
B8 mizate_buel7:0]
B second_buel7:0]
B mizate0[7:0]
B mizatet [7:0]
B secondd[7:0]
B secondt [7:0]
B84 minate0_KEX[7:0]
B84 mizatet JEX[7:0]
B84 secondd_JEX[7:0]
B84 secondt KEX[7:0]

| [ |1 T 1 1 1 1 |1 |1
1
1
—
i 2 4
o
3 s T 5 i i FER
o
o
o
o
3 s T 5 i 3
e
e
e 5
e w“ 5 M M T ()





正计时暂停后启动
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再次同时按下分钟秒钟键，然后设置为2分10秒，进入倒计时
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倒计时
[image: image10.png]ak

B minute ey
second key

startstop ey

buzzer
B8 state[2:0]

B8 ninate_buf(7:0]
B8 second buf(7:0]
B ninate0[7:0]
B ninate1[7:0]
B secondo[7:0]
B secondt [7:0]
BE-%d minat 0 HEX[7:0]
-7 minate1 HEX[7:0]
-7 second0 HEX[7:0]
-7 secondl HEX[7:0]

i XD XXX XX DOOOOXDOOOODOOOODOOOODOOOODOOOODOOOODOOOODOOOOMDOC
z
B 1
z i
i o s ] 3 z i
o X E Ao OO e @ OO e OO OEEEEEOOEOEHEEEE
) - )
) ] 2 [ 0 ) )
@ 7 1 O I 6 G G O 6 o 6





倒计时结束，蜂鸣器buzzer变为高电平，按下启动暂停按键后变低，并显示前设置值
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