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程序文件
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1 timescale Ins / lps
2//#20089155 FEMEIH
3//BFFER
4module DDC(
Sinput clk, //100MHz
6input rst_n, //E{
Tinput [7:0] data_in, //E#20MESEN (EFS)
8output [23:0] data_out, //#HE#E
9output data_valid//3(EE TS
10 5
11vire [7:0] vave; /57 (EFS)
12 //DDSF=E A HR1SHENE S
13DDS 1_DDS(
14. sclk(clk), //6 &
15. rst_n(rstn), //E{
16. wave(vave) //EE

17 5

18

19vire [15 : 0] P;//FH
20 //i2H (RiEE)

21mult_8x8 i mult (

22 .CLK(clk), // input wire CLK

23 . Alvave), // input wire [ ] 4
24 .B(data_in), // input wire [7 : 0] B
25 .P(P) // output wire [15 : 0] P

R ) -




程序编译
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RTL图
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Testbench
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23fiodule testbench();

24

25reg clk;//100MEz

26Teg rst_n;//E(T

27vire [7:0] data_in;//EZ200ESHEA (EES)
28wire [23:0] data_out;//&H30#E

29wire data_valid; //Z0#EFA0/5E

30

31 //HFFES

32DDC 1_DDC(

33. clk(clk), //100KEz

34. rstn(rstn), //E

35. data_in(data_in), //EH200ESHN (EFS)
36. data_out(data_out),

37. data_valid(data_valid)

38 5

39

10initial begin

41rst_ne0;

42#100;

43rst_rel;

44#100;

45end

16

47 Alwave hesin
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仿真图
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