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序列发生器
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序列检测器
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Testbench
将序列发生器输出作为序列检测器的输入
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仿真图
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可以看到序列发生器输出了00100010，序列检测器检测到后，输出了高电平
Testbench2
序列检测器输入始终为1
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仿真图
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输入一直为1，检测不到00100010，check_out没有输出高电平
