功能设计
卡式电话计费器设计功能

该计费器在卡插入后，能读出卡中的余额并显示20;在通话中，根据通话种类进行扣费，卡内余额每分钟更新一次;

对通话时间计时并显示出来。 

话务种类分为三种:市话、长途和特话。

其中市话按每分钟3角钱计算，

长话按每分钟6角钱计算，特话免费，当卡中余额少于当前话务种类对应的一分钟费用，产生告警信号，警告灯亮，当告警时间达到15s时切断当前通话。

设定卡内余额最大为20角。
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程序文件
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程序编译
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RTL图
[image: image5.png]SEGLLT:0] OBUF inst

—'%Dsmm 01

OBUF
call led[2:0] OBUF inst
i) o

D call_ledl2:0]

OBUE
SEG2[7:0] OBUF_inst

—'%Dsmm 0

OBUF

displ
e SEL1[3:0] OBUF inst
el Ik i1 17:0) —'%Dsm[a 0]
© elephone el cost_sonoy(7:0) [tz (7:0)
e “‘I'“”[[’"q Z*’"' E“’i gzg[a 0] 0BUF _inst
Jeall_leal2:0 oy lortl7:0 B2 030 I
SEL2[3:0]
card key card_key Jeard_tea second(7:0] 1@ D
- ST Jcost_soney(7:01 T OBUF
el o Joinutelr:0] " gard led OBUF_inst
oncall_key[1:0] [ — Terelro0) JE— card_led
. rst Jmoney_Teri[7: ————[Dcard |
b rontndor_lod GoUF
fecondl10] | eminder_Led OB inst

telephone_ctrl

[ reminder led
OBUF





Testbench
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仿真图
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