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AD7606是ADI（Analog Devices Inc.）公司生产的一款16通道模数转换器，具有高性能和高速采样率的特点。它采用了低功耗的逐次逼近型模数转换技术，并支持SPI和并行两种数据传输模式。在FPGA项目中，AD7606通常用于采集来自外部传感器、信号源或其他外部设备的模拟信号
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管脚分配
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部分代码
`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Module Name:    ad7606 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module ad7606(

   input        

clk,                //50mhz


input        

rst_n,


input [15:0] 

ad_data,            //ad7606 采样数据


input        

ad_busy,            //ad7606 忙标志位 

   input        

first_data,         //ad7606 第一个数据标志位 
    


output [2:0] 

ad_os,              //ad7606 过采样倍率选择


output reg   

ad_cs,              //ad7606 AD cs


output reg   

ad_rd,              //ad7606 AD data read


output reg   

ad_reset,           //ad7606 AD reset


output reg   

ad_convstab,         //ad7606 AD convert start


output reg [15:0] ad_ch1,              //AD第1通道的数据


output reg [15:0] ad_ch2,              //AD第2通道的数据


output reg [15:0] ad_ch3,              //AD第3通道的数据


output reg [15:0] ad_ch4,              //AD第4通道的数据


output reg [15:0] ad_ch5,              //AD第5通道的数据


output reg [15:0] ad_ch6,              //AD第6通道的数据


output reg [15:0] ad_ch7,              //AD第7通道的数据


output reg [15:0] ad_ch8               //AD第8通道的数据


    );

reg [15:0]  cnt;

reg [15:0] i;

reg [3:0] state;

parameter IDLE=4'd0;

parameter AD_CONV=4'd1;

parameter Wait_1=4'd2;

parameter Wait_busy=4'd3;

parameter READ_CH1=4'd4;

parameter READ_CH2=4'd5;

parameter READ_CH3=4'd6;

parameter READ_CH4=4'd7;

parameter READ_CH5=4'd8;

parameter READ_CH6=4'd9;

parameter READ_CH7=4'd10;

parameter READ_CH8=4'd11;

parameter READ_DONE=4'd12;

assign ad_os=3'b000;

reg[15:0]  count;

reg        clk1;

always@(posedge clk or negedge rst_n )

          if(!rst_n)




  begin

             count<=0;





 clk1<=1'b0;





end 




 else if(count<=500)




        count<=count+1'b1;






 else 






  begin






  count<=1'b0;






  clk1<=~clk1;






  end

//AD 复位电路

always@(posedge clk1)

 begin

    if(cnt<16'hffff) begin

        cnt<=cnt+1;

        ad_reset<=1'b1;

      end

      else

        ad_reset<=1'b0;       

   end

always @(posedge clk1) 

 begin


 if (ad_reset==1'b1) begin 




 state<=IDLE; 




 ad_ch1<=0;




 ad_ch2<=0;




 ad_ch3<=0;




 ad_ch4<=0;




 ad_ch5<=0;




 ad_ch6<=0;




 ad_ch7<=0;




 ad_ch8<=0;




 ad_cs<=1'b1;




 ad_rd<=1'b1; 




 ad_convstab<=1'b1;




 i<=0;


 end

 


 else begin



  case(state)



  IDLE: begin





 ad_cs<=1'b1;





 ad_rd<=1'b1; 





 ad_convstab<=1'b1; 





 if(i==20) begin






 i<=0;


 






 state<=AD_CONV;





 end





 else 






 i<=i+1'b1;

