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程序运行
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程序RTL图
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Testbench
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时序仿真图

5.1 整体仿真图

A为输入，Z为输出，可见Z=A2-1；图中-100的结果未计算完成时CLR清零信号拉高，故输出为0。
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5.2 分模块仿真

下降沿检测模块仿真：检测LOAD的下降沿
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取绝对值模块仿真：
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平方减一模块仿真，CLR信号清1，减一后输出为0
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