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assign OP_B=input B[11:8]*100+ input B[7:]%10+ input B[3:0

aluaysg (posedge clk)

"
"

if(esc)

begin
OF_Resultcmiciaoi /4R
semsindercms 6 a0;//FE
ena

else if(current_state==s_enter)

/B Eful100, Hufliom it fi. BATEHBEFHE

case (calcul) //#HTAR //00FFRN//01RTR//10E TR/ /11ETH

2'b00:

begin
OF_Resultc=0P A+0F B:
remainder<=1c a0;
ena

2101z
begin
OF_Result<=0F A-0F 5
remainder<=1c7a0;
ena

2110z
begin
OF_Result<=0F A<0F 5
remainder<=16 a0;
ena

2ib11:
begin
OF_Resultc=0B A/0F B://F
zemainder<=OF ASOF B;//3 4
ena

defaul

endcase

else

begin
OF_Result<=16'd0;
remainder<=16'd0.
OP_Result<=OP_Result;
remainderc=remainder;
end

endmodule




程序编译
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状态图
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仿真图
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