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程序编译
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Testbench
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仿真图
整体仿真图
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将发送端口和接收端口回环，控制发送数据为0x35，观察仿真输出的串行信号，接收端收到串行信号后解析出数据为0x35，表示发送和接收正确。
发送模块仿真
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控制发送0x35，波特率9600，输出的RS232 UART串行信号，起始位、数据位、停止位正确
接收模块仿真
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按9600波特率接受，起始位、数据位、停止位匹配正确，数据正常接收到0x35
数码管显示模块仿真
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通过数码管显示接收到的数据0x35
