工程文件
控制方法：

2个拨码开关SW0和SW1控制模式：

SW0=0，SW1=0为正常计时模式；

SW0=0，SW1=1为修改时间模式；

SW0=1，SW1=0为显示闹钟时间模式；

SW0=1，SW1=1为修改闹钟时间模式；

2个按键，key0修改小时，key1修改分钟：

将拨码开关设置为SW0=0，SW1=1，此时可以修改当前时间；

将拨码开关设置为SW0=1，SW1=1，此时可以修改闹钟时间；
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程序编译
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RTL图
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管脚分配
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仿真图
分频模块
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模式控制模块
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计时模块
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闹钟模块
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响铃模块

[image: image17.png]]

BHaNnT

o Dol 08 2

Y
2
s
.
s
B
7
e
s
10
1
12
13

//mEERBEFRNES R
Elmoaule Bell(
input clk_SOM,

input
input
input

input
input
input

s
:
:

:
:
:

01
o1
o1

o1
o1
o1

alamm nour time, //RHE
[ ——— T
slamm second time, //FH I

nour_time, //H
minute_tine,//%
second time, //H

output bell_out//led

Vs





[image: image18.png]dcsom
hour_tine
miute_tine
second_time
arm_bour_time
am_minute_time
am_second_tine

bellout

ops
50
uL
vz
uss
vt
vz
vo

80





显示模块
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