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状态图
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管脚分配
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仿真图
[image: image7.png]Ops 320.0ns 6400ns 900ns 128us  LEus  192us 224us 256us 288us  3.2us  352us 384us 4d6us 448us  48us  5.12us Sd4dus SJ6us 6.0Bus  Gdus  672us 7.0%us 7.36us 7.68us 80us 8.32us B6dus B.96us 9.28us  96us 9.92us

rr

¥

5
5
5

] ; ; ; A ; 3
'dk BO

i %0

[

[

soalout 80 L —— — ————— — — —— ——— ———— ———————__ L
oo & 1000000

e & 1000000

e & 1000000





[image: image8.png]Master Time Bar: 0 ps

stor: e
o o o e o o S S T b 5 O 5 G O O b 5b b OF o 0 G 5 0p o

Name ops |pPs

in f e

S g R Bl

o rstn 80 | ]

0 ey add VRN 1 1] 11

TR ke e > 0 i U I

ErQ— & 1000000 | {55000) 010010 000000 S

4 b Hex1 51000000 | {20000 0100100 0010010 1000000 SR 0010010 0100100

ETa—, & 1000000 1000000 Tiro01 o000 o000 ] Tt Tooooon

[«] (] romter: 11.86m

Interval: 1186 s





[image: image9.png]Neme

&«
stn

ey add
ey sub
sgna_out
0
=

Hex

Value at
ops

50
50
51
51
50
5 1000000
5 1000000

5 1000000

|Spus

edeus

Sepus

UTus

qus

IR us

el

Beus

eTus

B

ApUs

ThIeus

RARUs

ReTus

e

ERUS

eUs

e

us o 9aRes o 2Bus

2 ARUs

eus

oEeus

BeeTus

equs

B us

B feus

o.eeus

LTS

Sgus

1000000

1000000

1111001

0100100

0010010

0100100





[image: image10.png]~Default

L4

>
>
>
8 &
& [
v
v
v
>





[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]25255555
R





