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程序文件
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Iope clk_128KHz<="c1k_128KHz; /
ey end
else begin
Wodified: . div_ent<=div_cnt+16"dl;
Copicd te " g clk_128KHz<=c1k_128KHz;

end

e





程序编译
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Testbench
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reg clk_50M;
wire clk128;

wire [7:0] name_out;

div_name i_div_name (
. clk_50M(clk_50M),
. clk128(clk128),

name_out (name_out)

lways begin
jc1k_50M=0;

10;
je1k_50M=1;
10;

jend




仿真图
郭小东

16进制显示
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ASCII码显示
[image: image6.png]T clic son





[image: image7.png]o, [ o foss [ o0 we 20 ue 40w, o0 us 50 ue oo e o ve [0 ue o0 ue
T el S0 1

T ewwiz8 1 |y |y oy I Yy Iy U Yy )y Oy Yy I Ny Ny Yy 1y Iy
v SR | | w0 [ X5 e e Xa e Xm e X X x Xw o Xz X X X o Ja X o X4 X2 X w e Xz X5 N e e X a( e X





另外两个操作类似，仿真图如下

胡小平
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许鑫全
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