1.新建工程，点击create new
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工程名定义为name_clk
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点击next

2.进入芯片选择界面如下图，选中下图中的型号
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3.新建程序文件，命名为name_clk
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4.编写源代码文件，如下图
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5.新建测试文件如下图
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6.新建管脚定义文件如下图，文件命名为pins.xdc
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程序综合实现

点击下图红点所示按钮综合实现
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综合实现完成后提示成功，如下图
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Bit文件在如下文件夹：
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仿真

点击仿真按钮，如下图所示
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仿真图如下:
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右键选中name_out，如下图设置ASCII格式显示
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下图为ACSII码显示姓名拼音
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下图可看出分频计数器到390后清零
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