程序文件

[image: image1.png]o, g)seans
@%@A%K<§—\

L2 Wait t DBIEREAETS,
BT AR BT IS
T NER

input Setup, /8%
i:ﬁﬁt Ready, /ST
input Fire, //Hﬁé&: T

input Sure, //m“ﬁ“)\”$b Wik

output LT, //a:ﬁ
output BT, //fL

output R, //12533 %L
output LB, //EA5

gutzt [3:0] M_disp//HEHIAET

1hz SN

paraneter minma=16"h5643; //GE L AIARERSH 5643
P bl
/BN FRERTRAED

reg [15:0] number_mima=16" d0;

wire AO_rise, Al rise, AZ_rise, A3_rise, Ad_rise, A5 rise, A6_rise, AT_rise, A8 rise, A9_rise;

FRHAG, ZIERTY

0 Wait_t Josd,

VAEERAREIEEE]





测试文件

[image: image2.png]“timescale 1 ps/ 1 ps
module bomb_control _vlg_tst();
// constants

// general purpose registers
// test vector input registers
reg A0;

reg AL

reg A2

reg A3

reg Ad;

reg 45;

reg A6;

reg AT

reg A8

reg A9

reg Clk;

reg Fire;

reg Ready;

reg Rst;

reg Setup;

reg Sure;

reg it t;

// wires

wire BT,

wire LB

wire LT,

wire [3:0] M_disp;

wire RT;

// assign statements (if any)
borb_control il (
// vert map - connection between master ports and signals/registers
A0(A0),
LAL(AL),
A2(A2),
LA3(A3),
A4 (Ad),
L A5(A5),
A6(A6),
LAT(AT),
L A8(AR),
A9(A9),
.BT(BT),





Modelsim仿真

编译正确如下图
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¢ Loading project number_check_test
¢ reading D:\program\ALTERR\MODELSDM\modelsin_ase\win32aloen/../modelsim.ini
¢ Loading project Bomb_modelsim test

¢ Compile of bomb_control.v was successful.

¢ Compile of bomb_control vig_tst.v was successful.

f2ucompiles, 0 failed with no errors




编译正确如下图
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输入密码正确时的仿真图（输入5643）
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输入密码错误时的仿真图（输入3725）
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输入密码错误时的仿真图（输入3725）
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输入密码错误时的仿真图（输入3725）
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整体仿真图
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