程序文件
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测试文件

[image: image2.png]module test_serial;

// Inputs
reg clk;
reg serial_in;

// Outputs
wire check_out;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
serial_check wut (
< elk(elk),
.serial_in(serial_in),
. check_out (check_out)

)

initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
serial_in = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#30;
serial_in=l;
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Modelsim仿真
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