控制方法：

2个拨码开关SW0和SW1控制模式：

SW0=0，SW1=0为正常计时模式；

SW0=0，SW1=1为修改时间模式；

SW0=1，SW1=0为显示闹钟时间模式；

SW0=1，SW1=1为修改闹钟时间模式；

2个按键，key0修改小时，key1修改分钟：

将拨码开关设置为SW0=0，SW1=1，此时可以修改当前时间；

将拨码开关设置为SW0=1，SW1=1，此时可以修改闹钟时间；
工程文件
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程序文件
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程序编译
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程序RTL图
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管脚分配
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仿真图
分频模块,用于将50MHz时钟分频到1Hz
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设置模式模块，根据按键输入控制当前的模式，模式用led灯显示
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计时模块，用于控制数字钟计时，也可以设置时间
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上图可以看到state_mode为0001时，AHkey和AMkey可以控制小时和分钟
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state_mode不为0001时，正常计时，秒钟计数到59，分钟加1，秒清零
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闹钟设置模块
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上图可以看到state_mode为0011时，AHkey和AMkey可以控制小时和分钟
闹钟响铃模块
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上图可以看到，当分钟和小时一致时，闹钟响铃，bell_out为高电平

显示模块
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用于数码管译码显示
