控制方法：

2个拨码开关SW0和SW1控制模式：

SW0=0，SW1=0为正常计时模式；

SW0=0，SW1=1为修改时间模式；

SW0=1，SW1=0为显示闹钟时间模式；

SW0=1，SW1=1为修改闹钟时间模式；

SW2控制进制切换

2个按键，key0修改小时，key1修改分钟：

将拨码开关设置为SW0=0，SW1=1，此时按下按键可以修改当前时间；

将拨码开关设置为SW0=1，SW1=1，此时按下按键可以修改闹钟时间；
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程序编译
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程序RTL图
[image: image5.png]MODE_SW|

alarm_SWE-
clk_soM|

set_modeinsts

AN_key -
AH_key

change [

fenpinginst3.

AH Koy
A ey
ok soi

AH Koy
Al ey
ok 1H
ok

alam_clockinstt

jishinstd

displayinst

{Epied_mode(3.0]





管脚分配
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仿真图
分频模块,用于将50MHz时钟分频到1Hz
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设置模式模块，根据按键输入控制当前的模式，模式用led灯显示
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计时模块，用于控制数字钟计时，也可以设置时间
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上图可以看到state_mode为0001时，AHkey和AMkey可以控制小时和分钟
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state_mode不为0001时，正常计时，秒钟计数到59，分钟加1，秒清零
闹钟设置模块，设置闹钟设计
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上图可以看到state_mode为0011时，AHkey和AMkey可以控制小时和分钟
显示模块，数码管显示时分秒。闹钟时闪烁5秒，可以切换进制
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