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程序文件
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Erodule giangdagi (

input clk,

input reset_n,

input start_key,

input add_score_key,

input sub_score_key,

fone IV E: EP4CE 1157

qangdag i

input player_1_key,
input player_2_key,
input player_3_key,
input player_4_key,

output led 1,
output led 2,
output led 3,
output led 4,

output [7:0] HEXO,
output [7:0] HEXI,
output [7:0] HEX2,
output [7:0] HEX3

[3:0] score_1;
[3:0] score_2;
[3:0] score_3;
1201 score 4:




程序编译
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RTL图
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管脚分配
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Testbench
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仿真图
复位后按下开始键，2号抢答，led2亮，按下加分键，2号分数变为6；再次复位后按下开始键，1号和4号抢答，4先抢中，led4亮，按下减分键，4号分数变为4。
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