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程序文件
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程序编译
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程序RTL图（原理结构图）
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Testbench
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module pulse_detection_vlg_tst():

reg clk_50M;
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end





仿真图
整体仿真图
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分频模块

[image: image8.png]



[image: image9.png]



定时模块
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计数模块
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比较模块
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显示模块
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