设计思路：采用FPGA作为控制中心，采用环境光传感器采集当前光亮度，并将亮度数据显示在数码管，同时根据亮度控制led灯的亮度，环境越暗，led灯亮度越大，反之亦然。
FPGA采用EP4CE10F17C8，环境光传感器采用AP3216C。

系统框图如下：
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FPGA内部模块图如下：
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工程文件
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顶层电路图
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程序模块
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程序编译
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管脚分配
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