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管脚分配
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Drection Location YoBank VREFGroup  FitterLocation 1/0 Standard Reserved  CutentStength  SewRate DifferentalF

Output PINT 1 B0 PN 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PINS7 s 8510 PN 7 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN86. 5 8510 PN 86 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PINs9. 0 8610 PN 9. 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN S8, 0 8610 PN S8 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Input PIN25. 2 5210 PN 25 2.5V (default) ‘smA (default)

Input PN 24 2 5210 PN 24 2.5V (default) ‘smA (default)

Input PN 1 0 8610 PINSL 2.5V (default) mA (default)

Output PIN_142 s 8510 PN 192 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN143 5 8510 PIN_143 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN144 s 8510 PIN_194 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PINT 1 BN PINL 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PN 1 BN PN 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defoulf)
Output PN 1 BN PN 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN31 2 5210 PN 3L 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defoulf)
Output PIN39. 3 8310 PN 39 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN_105 0 8610 PIN_105 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN_103 0 8610 PIN_103 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN_101 0 8610 PIN_101 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN_105 5 8610 PIN_106 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN110 7 8710 PIN_110 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defoulf)
Output PIN_104 5 8610 PIN_104 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Output PIN111 7 8710 PIN_111 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defoulf)
Output PIN_100 0 8610 PIN_100 2.5V (default) BmA (defaul) 2 (defaulf)
Input PN S0 5 8610 PINS0 2.5V (default) BmA (default)





