要求
1) 其显示时间范围是00:00 :00~23:59:59。 

2) 时钟具有清零功能。 

3) 时钟具有暂停计时。 

4) 时钟具有调节时间功能。

设计流程图：
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工程文件
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程序文件

原理图
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代码
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程序编译
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RTL图
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仿真图
整体仿真图
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60进制模块仿真图
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24进制模块仿真图
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显示模块仿真
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