1 简介
[bookmark: _GoBack]本代码介绍使用计数器产生一个频率1Hz、占空比50%的脉冲信号，并将整个脉冲信号作为蜂鸣器输入，从而驱动蜂鸣器产生嘀嘀声。
2 [bookmark: 2.1_LM75原理介绍]实验原理
蜂鸣器的原理很简单，就是通过不同的频率脉冲产生不同的声音。
3 程序设计
//时钟计数，对100MHz的时钟进行100000000计数，即1秒钟重复计数
always @(posedge sys_clk_i) 
begin
    if(clk_cnt > 32'd100000000)
    begin
          clk_cnt <= 32'b0;
    end
    else
    begin
          clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
    end
end
//蜂鸣器输出，当计数器大于50000000，即0.5ms时产生高电平脉冲，小于等于则产生低电平脉冲
always @(posedge sys_clk_i) 
begin
    if(clk_cnt > 32'd50000000)
    begin
          fm_out <= 1'b1;
    end
    else
    begin
          fm_out <= 1'b0;
    end
end
4 .实验现象
     将目录“... \at7_prj_03\at7_prj\at7_prj.runs\impl_1”文件夹下的 at7_prj.bit 文件下载到开发板上，则蜂鸣器发出1Hz的嘀嘀声。
