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Testbench
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仿真图
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整体仿真图
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上图前段仿真了输入密码5秒内未打开，输出alarm_led报警信号和0011执行机构信号（actuator），中段是输入密码正确，开锁，输出0001执行机构信号（actuator），最后一段是连续输入3次错误密码，输出alarm_led报警信号和0011执行机构信号（actuator）
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上图为输入一次错误密码时，执行机构输出0010
按键检测模块
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状态机控制模块
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输出控制模块
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